ابعاد 50\*50 سانتیمتر باشد.

گالوانیزه باشد.

ضخامت 5mm باشد.

در مرکز آن سوراخی به قطر 18 میلیمتر ایجاد شده باشد.