مشخصات فنی پیشنهادی کابل خودنگهدار 6 رشته 25+25+50+50\*3

(فاز و نول : 50 روشنایی : 25 مسنجر :25)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مقدار پیشنهادی | معیار پذیرش | واحد | شرح مشخصه | ردیف |
|  | 1.34 | mm | حداقل ضخامت نقطه ای عایق اکسترود پیوسته فاز و روشنایی | 1 |
|  | 0.641 | Ω /km | حداکثر مقاومت الکتریکی هادی فاز در دمای 20 درجه سانتیگراد | 2 |
|  | جت پرینت | \_\_\_ | کیفیت نشانه گذاری روی کابل | 3 |
|  |  | \_\_\_ | نوع بسته بندی | 4 |
|  |  | \_\_\_ | احراز نمایندگی از کارخانه سازنده | 5 |
|  | 24 | ماه | گارانتی | 6 |
|  |  | \_\_\_ | سوابق فروش | 7 |
|  |  | \_\_\_ | رضایت خریداران قبلی | 8 |
|  |  | \_\_\_ | اخذ گواهی تطابق با استاندارد از شرکت توانیر | 9 |
|  | 571 | gr/m | وزن هادی آلومینیوم | 10 |
|  |  |  | ارائه مدارک در خصوص رعایت چرخه حیات محصول | 11 |
|  |  |  | ارائه مدارک در خصوص رعایت الزامات زیست محیطی | 12 |

توجه :

1. تکمیل کلیه اطلاعات جدول بالا (ستون مقدار پیشنهادی) الزامی می باشد.
2. جهت ردیفهای 7، 8 و 9 ارسال مستندات مرتبط الزامی است.
3. کلیه مستندات فنی بایستی در قالب تنها یک فایل زیپ تهیه شود. محتویات فایل زیپ فقط فایلهایی با فرمت PDF بوده و نام هر فایل بر اساس ردیف جدول بالا نامگذاری شود. به عنوان نمونه نام فایل PDF مستندات مربوط به سوابق فروش، "ردیف 7 " باشد.
4. در صورت برنده شدن چاپ شماره استعلام یا مناقصه و نیز ASSET ID روی عایق کابل الزامی است.