مشخصات فنی کاور بوشینگ

1. ولتاژ خط 20 کيلوولت مي‌باشد.
2. جنس سيليکون باشد.
3. مقاوم در برابر اکسيداسيون باشد.
4. مقاوم در برابر اشعه UV باشد.
5. به همراه هر کاور بوشينگ بايستي کاور جرقه گير (بالا و پايين) ارسال گردد.