1- كلگي دو تايي دوطرفه ازقوطي استاندارmm 90 \* 90به ضخامت mm 3.5 ساخته شود.

2- لوله 2/11 اینچ با زاویه 15 درجه نسبت به افق قرار گیرد.

3- طول لوله نگهدارنده چراغ 250 میلیمتر می باشد.

4- پس از سوراخکاری و جوشکاری تمامی سطح قطعه به وسیله دستگاه فرز پلیسه گیری شود به طوری که در حین استفاده به دست و لباس شخص کاربر آسیبی وارد ننماید و کابل حین عبور صدمه نبیند.

5- پس ازعمليات ساخت و زنگ زدایی و نیز پاکیزه نمودن سطح از چربی و آلودگی، رنگ آمیزی گردد.

6- رنگ آمیزی در سه لایه ضد زنگ، استری، و اصلی رنگ روغنی سبز مرغوب مطابق نمونه ارسالی باشد.

7- بر روی لوله 3 اینچ مطابق نقشه در زوایای 120 درجه سه سوراخ متناسب با سه عدد مهره نمره 10 میلیمتر انجام شود و سه مهره نمره 10 میلیمتر روی هر سوراخ جوش گردند و در داخل هر مهره یک عدد پیچ 10\*30 میلیمتر جهت اتصال کلگی بر روی پایه فلزی در نظر گرفته شود.

8- وزن تمام شده قطعه حدوداً kg 5/4 ميباشد.

9- تمامی اندازه ها دردستگاه متريك وبر حسب ميلي متر می باشد.

10- هر گونه تغییر و یا اصلاح می باید با هماهنگی طرح و توسعه انجام شود.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **شركت توزيع نيروي برق استان كردستان** | | | |
| عنوان :  **كلگي دو تايي دوطرفه** | | | |
| تاريخ | شماره بازنگري |
| مقياس | صفحه**10**از**24** | شماره نقشه | **R725** |  |  |
| تاييدكننده: | | تصويب كننده: | |  |  |
|  |  |