کاور برقگير و قطع کننده

1. ولتاژ خط 20 کيلوولت مي‌باشد.
2. جنس سيليکون باشد.
3. مقاوم در برابر اکسيداسيون باشد.
4. مقاوم در برابر اشعه UV باشد.